*ANEXA*

*la OMT nr. .........din .....................*

Comitetul de siguranță maritimă MSC 93/22/Add.1/Corr.5

Sesiunea a 93-a 17 octombrie 2016

Ordinea de zi punctul 22

Original: ENGLEZĂ

**RAPORTUL COMITETULUI DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ PENTRU
A NOUĂZECI ŞI TREIA SESIUNE A SA**

 **Rectificare
ANEXA 6**

 **REZOLUȚIE MSC.370 (93)**

**(adoptată la 22 mai 2014)**

 **AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL GAZELOR LICHEFIATE (CODUL IGC)**

1 La paragraful 5.9.3.1, cuvintele "sau cu diametre interioare" se înlocuiesc cu cuvintele
"şi cu diametre interioare".

2 La paragraful 5.11.6.3, cuvintele "cu închidere în caz de incendiu" se înlocuiesc cu cuvintele

"cu închidere automată în lipsă de energie".

3 La paragraful 13.6.4:

.1 cuvintele „În cazul în care în coloana ,,f” a tabelului de la capitolul 19 s-au indicat” sunt
înlocuite cu cuvintele "În cazul în care în coloana ,,f” a tabelului de la capitolul 19 s-au indicat printr-un "A"; și

.2 cuvintele "încăperile de magazii pentru marfă" se înlocuiesc cu cuvintele "încăperile de magazii ale tancurilor independente de marfă, altele decât tancurile de tip C".

4 La paragraful 5 din APENDICELE 2 - MODEL DE CERTIFICAT INTERNAȚIONAL DE CONFORMITATE PENTRU TRANSPORTUL IN VRAC AL GAZELOR LICHEFIATE, referirea la "1.4/paragraful 2.6.2" se înlocuiește cu "1.3/paragraful 2.6.2".